梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心医防融合健康管理中心示范点项目要求

一、项目概述

本项目旨在以大塘社区卫生服务中心为建设载体，依托数字化空间场景设计、3D全景展示赋能，着力打造市级医防融合健康管理标杆示范点。主要建设包括：2套VR生命健康互动设备、1套健康知识问答互动终端、1套人体数字屏互动终端、1套数字化智慧屏、1套健康银行礼品柜等内容。

二、项目基本技术参数要求（可自行拓展）
	序号
	名称
	技术指标
	数量及单位

	1
	VR生命健康互动终端
	一、VR生命健康互动终端

提供VR生命健康互动体验设备，包含1个头显、1项定制VR体验内容、1个定制展台等。具体如下：

（一）VR头显

1.CPU：≥8核64位，主频≥2.84GHz；制程工艺≤7nm。

2.GPU：主频≥587MHz；

3.运行内存： LPDDR4X及以上版本，≥6GB；

4.闪存：UFS3.0及以上版本，≥256GB；

5.WIFI：配置 WIFI6及以上版本，2.4G/5G双频；

6.蓝牙：BT5.1及以上版本；

7.固化系统：Android 10 及以上版本；

8.屏幕：≥5.5 英寸以上；

9.分辨率：≥3664x1920；

10.刷新率：≥72Hz；

11.视场角：≥98°；

12.瞳距调节：设备支持物理瞳距调节，具备三档及以上可调档位；

13.护眼模式：通过TUV低蓝光认证；

14. 九轴传感器：内置九轴姿态传感器，支持最高1KHz采样频率；

15.人体佩戴感应：搭载人体佩戴感应传感器；

16.前置摄像头：配备4颗前置鱼眼定位摄像头，单颗摄像头分辨率≥640×480，帧率≥120fps，视场角≥166°；

17.手柄：配置 2 支 6DoF 六自由度体感手柄；支持光学空间定位；手柄内置线性振动马达；

18.绑带：配备软质侧绑带结构；

19.人体工程设计：采用前置头盔组件、后置电池的布局方式；

20.充电：设备充电接口支持 QC3.0 或同等及以上规格快充协议，具备快速充电能力；

21.电池容量：≥5300mAh；

22.扬声器：内置双立体声喇叭；

（二）定制VR体验内容

包含三维建模、动画特效制作、视觉设计、动作捕捉等前沿技术，构建逼真具有沉浸感的虚拟环境，可应用于VR投显设备，实现虚拟世界中自由交互、学习及娱乐等功能。支持第一视角体验，实现高逼真、交互性强融合视觉、听觉、触觉多种感官体验；支持开机自启、投屏及播控，可随时进行演示。

1、体验内容包含不少于：【心肺复苏】、【海姆立克】、【传染病防治科普】、【食品安全课】、【营养与健康生活指南】、【人体奥秘】六大体验板块；体验内容用户可以永久使用。

（三）定制展台

根据场地情况提供定制展台。材质为铝合金材质，支持自定义造型及logo。

质保期：≥3年。
	2套

	2
	健康知识问答互动终端
	提供健康知识问答互动体验设备，包含包含1个触摸一体机、1个方形答题台、设备自带1个知识问答系统、1项定制互动内容。具体如下：

触摸一体机：
尺寸： ≥43寸；

显示比例：16:9；

3、分辨率：≥1920*1080； 

4、亮度：≥ 350cd/M²；

5、色彩数量：≥1670万；

6、对比度： ≥1000:1；

7、触摸系统：红外式触摸屏；

8、运行内存：≥4GB ；

9、硬盘：≥120G的固态盘。
方形答题台
根据场地情况定制方形答题台；材质为钣金白色烤漆材质方形台；具备答题、抢答功能和选择按钮，内置按键控制模块、通信模块、电源模块，无需网络，即插即用。
固化按钮答题软件及定制互动内容
1、按钮答题软件与定制互动内容，支持自定义各类健康知识、健康体质辨识等题库，实现即时互动答题与结果展示，且永久使用。
2、支持软件包含题库及答案均可自行编辑、添加和删除，满足个性化需求。
3、支持提供多个题库分类进行选择，支持双人，三人以上多人同时PK。
4、支持通过excel表格管理题库，进行题目资料的添加和修改，存储。
5、支持采用实体按钮进行抢答互动，实体按钮具有开始和选择按钮。支持根据现场环境可匹配多名用户连接答题，支持大屏端显示PK过程题目展示。
6、支持多人PK模式；支持人员不足指定人数时可等待指定的时间后进入对战答题。
7、支持多人答题时，匹配人员同时做答；每题可设置时限，超时或答错则不计分，答对加分。
（四）质保期：≥3年。
	1套

	3
	人体数字屏互动终端
	提供人体数字屏互动体验设备，包含1个触摸一体机、1个定制操作台、1个数字屏、1项定制互动内容等。具体如下：

触摸一体机：
尺寸： ≥49寸；

显示比例：16:9；

3、分辨率：≥1920*1080； 

4、亮度：≥ 350cd/M²；

5、色彩数量：≥1670万；

6、对比度： ≥1000:1；

7、触摸系统：红外式触摸屏；

8、运行内存：≥4GB ；

9、硬盘：≥120G的固态盘。
定制操作台
根据场地情况提供定制操作台；材质为钣金哑光白色喷漆材质；配套白色全身人体模型。
固化滑轨屏软件与定制互动内容
1、支持搭配人体模型，实时查看人体各器官产描述和健康知识。

2、支持以3D建模演示慢性病对大脑、鼻腔、口腔、呼吸系统、心脏、肺部、肝脏、肾脏、胃部、生殖等器官系统产生的影响，支持后期自定义添加更多器官危害。

3、支持搭配语音解说、文字展示疾病危害人体器官的原理、危害，及衍生的疾病，使体验者深入了解疾病对人体的危害性。

4、支持自定义背景图片、支持自定义更换版面UI、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置、无限层级子页面、页面排版等设计模式功能。

5、支持Word、Excel、PDF文档显示，且支持World、PDF打印功能、图片多点放大缩少，3D图片墙展示，翻书效果，左右划动等展示、视频播放、网页浏览、内容搜索、底部公告滚动等功能。

质保期：3年。
	1套

	4
	健康银行礼品柜
	
提供健康银行礼品柜，包括1个礼品柜、设备自带1个后台应用系统。具体如下：

1.配置≥10.1寸英寸高清液晶触摸屏，采用工控一体机身，柜体采用不低于0.6mm静电喷塑工艺防锈钢板，尺寸不小于1.2米x0.5米x1.7米±0.1米；

2.额定电压AC220V，50Hz，柜体内部支持IP54及以上；

3.配置WiFi、以太网通信、4G全网通模块，支持数据实时上传及远程管理，支持7×24小时连续工作。

4..提供项目中系统集成服务，具体内容至少包括但不限于：

(1)设备调试：包括互动体验设备、电子设备的应用部署、功能调试、数据接入等。

(2)数字化设计：需全覆盖健康管理中心、健康智享空间、中医科普体验角等指定区域；设计方案需具备可落地性，结合各区域功能定位开展数字化场景设计，方案须充分适配现场建筑空间结构、功能布局及业务服务流线，投标提供设计说明及布局图纸佐证方案适配现场实际工况，可直接支撑后续3D全景建模及小程序集成。
(3)3D全景展示：采用成熟数字孪生与 3D 可视化技术完成健康管理中心高精度 3D 全景建模，不得以普通简易 3D 建模替代；建模精度满足项目后续参数；场景支持漫游、交互、展示；须完整实现整体环境立体化呈现、功能区域清晰导览、体验流程全景预览三项核心功能，功能不得缺失，提供技术实现方案作为响应依据。

(4)场景布置数字化服务：针对本项目全部指定区域开展数字化场景布置设计，设计范围应完整覆盖所有指定区域，不得存在区域遗漏。数字化场景设计应适配各区域实际空间功能定位，贴合医用业务场景核心使用需求，完成服务前台、采血工位、中医服务工位等业务点位的数字化布置及可视化展示，保障场景展示效果具备专业性与直观性。投标文件应提交数字化场景布置设计方案、区域覆盖清单，说明各业务点位数字化布置实现思路。 

(5)科普宣教展示：科普宣教内容须保证科学性、权威性，内容参考国家卫生健康委、疾控中心公开发布的科普规范资料，涵盖疾病预防、健康养生、康复护理、健康生活方式等健康主题。数字化展示形式应丰富多样，支持图文、动画、短视频、互动问答等表现形式；适配线上展示、线下体验不同传播场景，支持 PC、平板、手机多终端适配访问。

(6)移动端展示：基于 H5 移动端技术开发，须实现健康管理中心 3D 全景展示、健康积分获取、健康积分消费兑换、与智能健康礼品柜联动完成实物兑换、预约排队叫号业务功能；支撑健康管理中心全景浏览，引导使用者开展健康教育健康促进、慢病并发症筛查、健康银行积分相关业务应用。

5.质保期：3年。


	1台

	5
	数字化智慧屏
	
提供智慧屏，具体参数至少包括但不限于：

1.屏幕显示尺寸≥65英寸，液晶显示屏幕采用A规以上液晶面板，屏幕占比≥90%。 

2.图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持4:3或16:9，亮度≥600cd/㎡，动态对比度≥6000：1。 

3.色域覆盖率≥130% NTSC，色彩深度≥10bit，色彩精准度△E≤1.0；支持彩色制式：自动PAL或NTSC等制式，支持UHD超高清视频的播放。

4.嵌入式系统不低于Android14.0版本，CPU不低于八核，GPU不低于双核，内存≥64G ROM，运存≥4G RAM；整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片。

5.屏幕采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，透光率≥95%。 

6.采用红外触控方式，支持≥20 点多点触控，支持多人同时书写操作。

8.触摸分辨率≥32768（W）×32768（D），触控定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，书写高度≤2mm，触摸响应时间≤2ms。 

9.内置≥8阵列数麦克风，拾音距离≥12m；内置不低于2.0声道扬声器，总功率≥30W 。

10.内置高清摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，支持输出4K；整机支持输出摄像头视场角≥141度且水平视场角≥139度画面。

11.前置端口满足：HDMI IN≥1路，Touch≥1路，USB 3.0≥2路，Type-C≥1路；后置端口满足：LAN IN≥1路，COAX≥1路，MIC≥1路，LINE OUT≥1路，RS232≥1路，HDMI IN 2.0≥1路，Touch≥1路，USB 2.0≥2路。

12..内置无线网卡，支持Wi-Fi6及以上，支持频段2.4GHz/5GHz；在Android或内置电脑下可实现Wi-Fi连接、AP热点发射及BT蓝牙连接功能。 

14.支持蓝牙5.2标准及以上版本。 

15..电子白板支持单点和多点书写切换，支持移动、缩放等功能；书写笔支持字体粗细通过滑条自由拖动改变。 

16.质保期：≥3年。
	1台

	6
	排队叫号终端
	提供排队叫号终端，包括1个终端设备、设备自带1个排队叫号系统、7个窗口屏、7个发送器等。具体如下：

1.终端屏幕尺寸：≥21.5寸；

2.终端触摸类型:电容触摸；

3.终端分辨率：≥1080*1920；

4.终端外观尺寸：406x1640x565 (±20mm)；

5.终端打印模块：≥80MM纸宽、嵌入式热敏打印模组；

6.终端通讯能力：窗口通讯方式支持无线及有线网络；

7.终端工控配置：运行内存≥4G，机身存储≥128G，带内置WIFI和蓝牙；

8.配套窗口显示屏：≥7个窗口显示屏；尺寸：775*145*35±10mm；内置无线模块；

9.配置发送器：≥7个，匹配排队叫号系统，实现叫号信息远程发布；
10.质保期：≥3年。
	1套

	7
	视频会议终端
	
提供视频会议终端，，包含1个摄像机、1个麦克风、1个音响，用于远程视频会诊。具体参数至少包括但不限于：

（一）无线传声器

1、可连接互联网，支持进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义等；

2、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，频率一键下发至在线设备，并支持设备加解锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测；

3、使用金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，使用距离可达80米以上；

4、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节；

5、配置≥4.6寸LCD显示器，可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；

6、接收机内置开关电源，可由220V市电直接供电，并支持电源环出功能；

7、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。

8、具有≥3个XLR平衡输出、≥4个TNC-K天线端口、≥1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关；

9、通道数量：≥两通道；接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz；总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)；延迟：≤5ms、最大频偏：±45KHz；最大输出电平：≥+10dBV；动态范围：≥100dBA；最大声压级：≥134dB spl。

10、无线发射器采用动圈式拾音头，麦克风具备定向指向性：超心形；载波功率：≥两档可调；音频增益：≥五档可调；显示方式：TFT多色显示；电源：AA碱性电池；连续工作时间：≥8小时（发射器为高功率）。

（二）有源音箱
1..接口：≥1组立体声莲花线路输入，≥1路3.5线路输入接口，≥1组立体声莲花混合输出接口，≥1路6.5有线话筒输入接口，≥1路USB充电接口，≥1组线夹功率输出接口，具备音乐音量调节旋钮，具备话筒音量调节旋钮，具备话筒高音调节旋钮，具备话筒低音调节旋钮。

2.功 率：≥50W；≤4Ω。

3.喇叭单元：低音≥5英寸，高音≥3英寸。
4.音箱尺寸：200X168X310mm±20mm  

（三）视频云台摄像机

1、配置≥变焦800万像素CMOS

2、最低照度：彩色模式≤0.2Lux @(F2.0，AGC ON)；镜头支持电动可变光圈，光圈调节范围 F2.0～F3.7；支持 AGC 自动增益开启 / 关闭控制；

3、传感器类型：≥1/2.8"支持 4 K的 CMOS；

4、最高分辨率：≥3840×2160

5、镜头：支持自动聚焦，支持3倍光学变倍及4倍数字变倍

6、视场角：水平视场角：81°~31°；垂直视场角：50°~18°；对角视场角：92°~36°

7、指向性：全向；

8、支持自动聚焦；

8、云台摄像机内置双麦克风；

9、支持≥5个预置点设置；

10、支持≥4种图像模式切换；

质保期≥3年。
	1套

	8
	中医AI体质辨识仪
	提供中医体质辨识仪，具体如下：

1.支持极速检测≥100余种中医健康状态，通过人工智能算法用于中医舌象颜色属性识别及特征的定量分析，舌象多尺度目标像素级识别与提取，舌象纹理细节特征的识别与分类。                                                                                                                                                          

2.配置人工智能算法，最大支持50Tops AI算力。具备自动分析覆盖单一体质（10种）及其脏腑辨证证（66种）、复合健康状态（30种）量化分析，包括病性、病位和程度，可提供特征分析结果清单，同时具备舌诊、面诊、问诊、纹诊、脉诊功能。

3.屏幕：彩色液晶≥15.6寸。分辨率≥1920×1080，支持与主机同步显示；10秒以内即可生成报告、调理方案可以根据实际情况进行更改；采集仪：≥800万摄像头，智能自动聚焦、自动拍摄功能，半封闭式采集腔体。                                                                                                                                                                     

4.配套脉诊仪：

（1）显示及通信方式：分析主机显示采集结果，蓝牙或 USB 通信方式。

（2）测量方式：多通道微压力阵列式脉象测量；

（3）测量精度：压力:土 0.1mmHg;脉搏数:1 次；

（4）电池及寿命：可充电鲤电池(≥3000mAh)，可充放电≥1000 次以上；

（5）可测量范围：脉力、脉宽、脉位、脉速；压力:0~200mmHg，脉搏数: 40~180 次/分钟。

（6）支持3D可视化脉象图:可将左右手的脉象测量结果生成可视化数据智能生成3D脉象立体图，并在检测报告里呈现脉诊结果。                                                                                                                       5.生成报告时长要求≤10秒，调理方案可自定义，报告和数据可链接到小程序应用，并支持在管理端后台进行导出、管理。                                                                                                                                                                                                                       6.质保期：≥3年。                                                                                                                                                                                                                
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